**Приложение № 1 к муниципальному контракту**

**Техническое задание**

**на очистку и углубление пожарных водоемов в д.Урмизно,в д.Мышкино.Сооружение подъезда к пожарному водоему в д.Урмизно,в д.Мышкино.**

1. **Общие положения.**

Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ на очистку и углубление пожарных водоемов д.Урмизно, в д.Мышкино. Сооружение подъезда к пожарному водоему в д.Урмизно и в д.Мышкино в соответствии со сметной документацией и техническим заданием.

1. **Начальная цена (максимальная) контракта –** 357412,56 руб**.** (Триста пятьдесят семь тысяч четыреста двенадцать рублей 56 копеек).
2. **Источник финансирования.**

Средства субсидии из бюджета Ленинградской области на реализацию программы по поддержке местных инициатив на 2016 год; средства, передаваемые на реализацию мероприятий по обращениям, поступившим к депутатам Законодательного собрания Ленинградской области на 2016 год; средства бюджета муниципального образования «Нежновское сельское поселение муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» на 2016 год, включая безвозмездные поступления в рамках программы по поддержке местных инициатив.

1. **Цель:** очистка и углубление пожарных водоемов д.Урмизно, в д.Мышкино. Сооружение подъезда к пожарному водоему в д.Урмизно и в д.Мышкино .
2. **Состав, объем работ и материалов.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Описание элементов существующей дороги | Виды работ по устранению дефектов | Ед.измер. | Объем работ в ед.измер. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Очистка и углубление водоема пожарного назначения д. Урмизно** | | | |  |
| '1 |  | Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры | 1 м3 ила, грязи | 16,8 |
| '2 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 26,88  16,8\*1,6 |
| '3 |  | Водоотлив: из котлованов | 100 м3 мокрого грунта | 0,24 |
| '4 |  | Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,24 |
| '5 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 26,88 |
| '6 |  | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,024  24 / 1000 |
| '7 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 38,4  24\*1,6 |
| '8 |  | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0,012  12 / 1000 |
| '9 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,24 |
| '10 |  | Уплотнение откосов каналов экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными вальцовыми трамбовками | 1000 м2 уплотненной поверхности | 0,0064  6,4 / 1000 |
| '11 |  | Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,1656 |
| **Раздел 2. Устройство подъездной дороги на 2 машины д. Урмизно** | | | |  |
| '12 |  | Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,24  240 / 1000 |
| '13 |  | Устройство покрытий толщиной 20 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 покрытия | 0,24  240 / 1000 |
| **Раздел 3. Очистка и углубление водоема пожарного назначения д. Мышкино** | | | |  |
| 14 |  | Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры | 1 м3 ила, грязи | 16,8 |
| 15 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 26,88  16,8\*1,6 |
| 16 |  | Водоотлив: из котлованов | 100 м3 мокрого грунта | 0,24 |
| 17 |  | Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,24 |
| 18 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 26,88 |
| 19 |  | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,024  24 / 1000 |
| 20 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 38,4  24\*1,6 |
| 21 |  | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0,012  12 / 1000 |
| 22 |  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,24 |
| 23 |  | Уплотнение откосов каналов экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными вальцовыми трамбовками | 1000 м2 уплотненной поверхности | 0,0064  6,4 / 1000 |
| 24 |  | Планировка откосов и полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,1656 |
| **Раздел 4. Устройство подъездной дороги на 2 машины д. Мышкино** | | | |  |
| 25 |  | Исправление профиля оснований щебеночных: без добавления нового материала | 1000 м2 площади основания | 0,24  240 / 1000 |
| 26 |  | Устройство покрытий толщиной 20 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 покрытия | 0,24  240 / 1000 |

1. **Требования к качеству выполняемых работ.**

Качественное выполнение всех работ. Выполнение работ осуществляется в указанный срок в полном объеме, утвержденном сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами выполнения работ, техническими условиями, ГОСТ, с соблюдением техники безопасности, противопожарных, санитарно - гигиенических и экологических норм и правил, в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

Досрочное выполнение работ допускается только с согласия Заказчика. Доставка оборудования и материалов, погрузочно-разгрузочные работы, демонтаж, монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, индивидуальные испытания смонтированного оборудования, сдача в эксплуатацию с обязательным проведением комплексного опробования производятся силами и за счет Подрядчика. Все риски, связанные с выполнением работ, возлагаются на Подрядчика. Переход ответственности и риска по выполненным работам осуществляется от Подрядчика к Заказчику после подписания последним акта сдачи-приемки выполненных работ.

1. **Срок выполнения работ по контракту.**

В течение 20 календарных дней с момента подписания контракта.

1. **Основные требования к подрядчику.**

- Согласовать с Заказчиком места складирования вывезенного мусора.

- Работы должны выполняться с использованием материалов Подрядчика. Материалы, используемые при выполнении Работ, должны отвечать требованиям ГОСТ.

**9. Гарантийные обязательства.**

Гарантийный срок на качество выполненных работ начинается с момента подписания акта о приемке выполненных работ и составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.

**10. Форма, сроки и порядок оплаты выполняемых работ.**

Оплата по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме путём перечисления денежных средств на счёт Подрядчика. Платежи осуществляются после подписания акта о приёмке выполненных работ. Аванс не предусмотрен.

Приложение № 1 к Документации об аукционе - Локальная смета.