|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДАЮ» |

Глава администрации

МО «Нежновское СП»

Т.Д. Шеренговская

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015год

**Дефектная ведомость объемов работ**

**в д. Иципино МО «Нежновское сельское поселение»**

**МО «Кингисеппский муниципальный район»**

**Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Состояние элементов существующей дороги** | **Намечаемые виды работ по устранению дефектов** | **Ед. измерения** | **Количество** |
| 1. | Существующее дорожное покрытия имеет местами ямочность, выбоины, поврежден подстилающий слой, некоторые места размыты. Длина 1853 ширина 3,0 | Восстановление подстилающего слоя в размытых, поврежденных местах.  Из песка  Из щебня | м3 материала  м3 материала | 20 м3.  83 м3. |
| Восстановление профиля щебеночного покрытия. (398,7 м3 щебня)  Планировка.  Укатка катком | м2 покрытия | 5559 |